http://www.compt.ru/ru/
http://easyelectronics.ru/terminalnye-programmy.html
COM Port Toolkit 4.0 + DF MP3 PLAYER

1) Задержка включения звуков, или готовность плеера.
2) Выставить уровень громкости. (18)
3) Включить нужный трек.

7E FF 06 01 00 00 00 FE FA EF - следующий трек

7E - Старт байт
FF - Идентификатор устройства
06 - Длинна пакета
01 - Код команды
00 - 00 - ответ не требуется, 01 - последует ответ
00 - Параметр 1 (старший байт)
00 - Параметр 2 (младший байт)
FE - Чек сумма старший байт
FA - Чек сумма младший байт 
EF - Стоп байт

Чек сумма считается 0x0000 - 0xFF - 0x06 - 0x01 - 0x00 - 0x00 - 0x00 =  



--- 06 --- Громкость:
7E FF 06 06 00 00 00 FE F5 EF - Громкость 00  (0 - 30)
7E FF 06 06 00 00 01 FE F4 EF - Громкость 01  (0 - 30)
7E FF 06 06 00 00 02 FE F3 EF - Громкость 02  (0 - 30)
7E FF 06 06 00 00 03 FE F2 EF - Громкость 03  (0 - 30)
7E FF 06 06 00 00 04 FE F1 EF - Громкость 04  (0 - 30)
7E FF 06 06 00 00 05 FE F0 EF - Громкость 05  (0 - 30)
7E FF 06 06 00 00 06 FE EF EF - Громкость 06  (0 - 30)
7E FF 06 06 00 00 07 FE EE EF - Громкость 07  (0 - 30)
7E FF 06 06 00 00 08 FE ED EF - Громкость 08  (0 - 30)
7E FF 06 06 00 00 09 FE EC EF - Громкость 09  (0 - 30)
7E FF 06 06 00 00 0A FE EB EF - Громкость 10  (0 - 30) 
7E FF 06 06 00 00 0B FE EA EF - Громкость 11  (0 - 30)
7E FF 06 06 00 00 0C FE E9 EF - Громкость 12  (0 - 30)
7E FF 06 06 00 00 0D FE E8 EF - Громкость 13  (0 - 30)
7E FF 06 06 00 00 0E FE E7 EF - Громкость 14  (0 - 30)
7E FF 06 06 00 00 0F FE E6 EF - Громкость 15  (0 - 30)
7E FF 06 06 00 00 10 FE E5 EF - Громкость 16  (0 - 30) 
7E FF 06 06 00 00 11 FE E4 EF - Громкость 17  (0 - 30) 
7E FF 06 06 00 00 12 FE E3 EF - Громкость 18  (0 - 30) 
7E FF 06 06 00 00 13 FE E2 EF - Громкость 19  (0 - 30) 
7E FF 06 06 00 00 14 FE E1 EF - Громкость 20  (0 - 30) 
7E FF 06 06 00 00 15 FE E0 EF - Громкость 21  (0 - 30) 
7E FF 06 06 00 00 16 FE DF EF - Громкость 22  (0 - 30) 
7E FF 06 06 00 00 17 FE DE EF - Громкость 23  (0 - 30) 
7E FF 06 06 00 00 18 FE DD EF - Громкость 24  (0 - 30) 
7E FF 06 06 00 00 19 FE DC EF - Громкость 25  (0 - 30) 
7E FF 06 06 00 00 1A FE DB EF - Громкость 26  (0 - 30) 
7E FF 06 06 00 00 1B FE DA EF - Громкость 27  (0 - 30) 
7E FF 06 06 00 00 1C FE D9 EF - Громкость 28  (0 - 30) 
7E FF 06 06 00 00 1D FE D8 EF - Громкость 29  (0 - 30) 
7E FF 06 06 00 00 1E FE D7 EF - Громкость 30  (0 - 30)



7E FF 06 01 00 00 00 FE FA EF - следующий трек
7E FF 06 02 00 00 00 FE F9 EF - предыдущий трек
7E FF 06 0E 00 00 00 FE ED EF - Пауза
7E FF 06 0D 00 00 00 FE EE EF - Продолжить



--- 03 --- трек по номеру:

трек по номеру (в порядке копирования на флешку...):
7E FF 06 03 00 00 01 FE F7 EF включить трек 1
7E FF 06 03 00 00 02 FE F6 EF включить трек 2
7E FF 06 03 00 00 03 FE F5 EF включить трек 3
7E FF 06 03 01 00 03 FE F4 EF включить трек 3 с подтверждением,
Ответ: 7E FF 06 41 00 00 00 FE BA EF
7E FF 06 03 00 00 04 FE F4 EF включить трек 4
7E FF 06 03 01 00 04 FE F3 EF включить трек 4 с подтверждением,
Ответ: 7E FF 06 41 00 00 00 FE BA EF
7E FF 06 03 00 00 05 FE F3 EF включить трек 5

--- 0F --- Включить файл "ХХ/ХХХ.mp3":

старший байт указывает каталог 01-99
младший байт указывает файл 001-255 

команда 03 выбирает трек от 0 - 2999
команда 0F выбирает 01 01 в 1 каталоге 1 файл


каталога 00 несуществует... +указываются имена файлов в формате XXX.mp3
7E FF 06 0F 00 01 0D FE DE EF - 01 013 файл 013.mp3 в каталоге 01

7E FF 06 0F 00 01 01 FE EA EF - 01/001.mp3 - 01 час (2 мин)
7E FF 06 0F 00 01 02 FE E9 EF - 01/002.mp3 - 02 час (2 мин)
7E FF 06 0F 00 01 03 FE E8 EF - 01/003.mp3 - 03 час (2 мин)
7E FF 06 0F 00 01 04 FE E7 EF - 01/004.mp3 - 04 час (2 мин)
7E FF 06 0F 00 01 05 FE E6 EF - 01/005.mp3 - 05 час (2 мин)
7E FF 06 0F 00 01 06 FE E5 EF - 01/006.mp3 - 06 час (2 мин)
7E FF 06 0F 00 01 07 FE E4 EF - 01/007.mp3 - 07 час (2 мин)
7E FF 06 0F 00 01 08 FE E3 EF - 01/008.mp3 - 08 час (2 мин)
7E FF 06 0F 00 01 09 FE E2 EF - 01/009.mp3 - 09 час (2 мин)
7E FF 06 0F 00 01 0A FE E1 EF - 01/010.mp3 - 10 час (2 мин)
7E FF 06 0F 00 01 0B FE E0 EF - 01/011.mp3 - 11 час (2 мин)
7E FF 06 0F 00 01 0C FE DF EF - 01/012.mp3 - 12 час (2 мин)
7E FF 06 0F 00 01 0D FE DE EF - 01/013.mp3 - секунды  (1 мин)
7E FF 06 0F 00 01 0E FE DD EF - 01/014.mp3 - 15 минут (1 мин)
7E FF 06 0F 00 01 0F FE DC EF - 01/015.mp3 - 30 минут (1 мин) 

// 7E FF 06 0F 00 00 01 FE EB EF - 00 001.mp3 - ничего не произойдёт
// 7E FF 06 0F 00 00 19 FE D3 EF - 00 025 - ничего не произойдёт

7E FF 06 0F 00 02 0D FE DD EF - 02 013
7E FF 06 0F 00 03 0D FE DC EF - 03 013

7E FF 06 0F 00 03 19 FE D0 EF - 03 025

Каталоги 01-99 файл в каталоге 001-255.mp3
7E FF 06 0F 00 63 01 FE 88 EF - 99 001
7E FF 06 0F 00 63 02 FE 87 EF - 99 002
7E FF 06 0F 00 63 03 FE 86 EF - 99 003
7E FF 06 0F 00 63 04 FE 85 EF - 99 004
7E FF 06 0F 00 63 05 FE 84 EF - 99 005
7E FF 06 0F 00 63 06 FE 83 EF - 99 006
7E FF 06 0F 00 63 07 FE 82 EF - 99 007
99 - Пользовательский каталог включается трек 001, при любом ответе 
( наверняка ответ трек проигран), подать команду следующий трек 7E FF 06 01 00 00 00 FE FA EF

.. когда проигран последний файл в каталоге, команда "следующий трек" включит первый трек 
из следующего каталога ( если это был 99 каталог, включиться 01/001.mp3 )


Ответ
7E FF 06 3F 00 00 02 FE BA EF TF Card on-line 
7E FF 06 3D 00 00 05 FE B9 EF - Закончился трек 5, повторяет 2раза
7E FF 06 3D 00 00 03 FE BB EF - Закончился трек 3, повторяет 2раза



7E FF 06 40 00 00 04 FE B7 EF - ошибка 04: "ошибка чек суммы"
7E FF 06 40 00 00 00 FE B7 EF - ошибка 00

7E FF 06 40 00 00 06 FE B5 EF - ошибка 06 - нет такого трека, в команде 7E FF 06 0F 00 XX XX XX XX EF



???
0x01 Следующая песня.
0x02 Последняя песня.
0x03 Указать дорожку(NUM) 0-2999
0x04 Громкость+
0x05 Громкость-
0x06 Укажите громкость 0-30
0x07 Обозначение EQ(0/1/2/3/4/5) Normal/Pop/Rock/Jazz/Classic/Base
0x08 Укажите режим воспроизведения (0/1/2/3) Петли / папки петли/одиночные петли/случайные
0x09 Обозначение оборудования (0/1/2/3/4) U/TF/AUX/SLEEP/FLASH
0x0A В сон -- потребление низкой мощности
0x0B Нормальная работа
0x0C Сброс микросхемы
0x0D Играть
0x0E Пауза.
0x0F Задает воспроизведение папки 1-10(требуется настройка)
0x10 Настройки PA {DH=1:Open PA}{DL: установка усиления, 0-31}
0x11 Воспроизведение петли {1: loop}{0: остановить loop}